Załącznik nr 4E do SIWZ

Oznaczenie Sprawy: PCKUiP/ 340-13/2017

**Formularz cenowy dla części nr 5: Pomoce dydaktyczne do pracowni kosmetycznej**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa (firma) wykonawcy wraz z adresem** |  |
| **Kol.1** | **Kol.2** | **Kol. 3** | **Kol. 4** | **Kol. 5** | **Kol. 6** | **Kol. 7** |
| **Lp.** | **NAZWA POMOCY** | **Opis pomocy** | **j.m.** | **ILOŚĆ** | **Cena jednostkowa brutto** | **Wartość brutto (kol. 4 x kol.5)** | **Nazwa oferowanej marki\*** |
|  | Miski do pedicure | Kwadratowa miska plastikowa do brodzika do pedicure. Wymiary: 38 x 38 x 16 cm. Wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. | Szt. | 4 |  |  |  |
|  | Frezarka do manicure + frezy | Frezarka do manicure + frezy, moc 35 W, zasilanie 220-230 V / 50-60 Hz, obroty prawe i lewe, włącznik i regulacja obrotów w zasilaczu / bazie, płynna regulacja obrotów od 0-30 tys. odbywa się z poziomu bazy jak i pedałem nożnym, średnica frezów 2.35, głowica typu TWIST –LOCK (blokowanie oraz odblokowanie frezów jednym ruchem). Zestaw zawiera:- głowica frezarki- baza frezarki- pedał nożny- podstawka pod głowicę- zestaw frezów- instrukcja- gwarancja | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | Frezarka do pedicure +nośniki gumowe | Frezarka do pedicure + nośniki gumowe. Dane techniczne: - płynna regulacja obrotów w zakresie od 0-30 tys. obrotów - średnica frezów 2.32 - rączka TWIST-LOCK (wymiana freza jednym ruchem) - moment obrotowy 5,71 mNm - zasilanie 110-220 V / 50-60Hz - ergonomiczna obudowa - obroty prawe i lewe - sterowanie pedałem nożnym i w bazie - waga bazy - 1,3 kg - wymiary bazy - 118 x 156 x 78 - waga głowicy - 190 g ( bez przewodu ) - wymiary głowicy - 153 x 28Gwarancja 12 miesięcy. Frezarka zgodna z normami Uni Europejskiej CE.Zestaw zawiera: - głowica frezarki - baza frezarki - pedał nożny - podstawka pod głowicę - instrukcja - gwarancja  | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | Statyw do lampy | Statyw służący do mocowania lampy lupy. Statyw wykonany jest ze stali lakierowanej z mobilnym krzyżakiem ułatwiającym przesuwanie po posadzceDane techniczne:- średnica podstawy   750 mm- wysokość                 820mm | Szt. | 5 |  |  |  |
|  | Myjka ultradźwiękowa | Myjka ultradźwiękowaACV 2000 POJ. 600ML, 35W cyfrowa220-240V, częstotliwość ultradźwięków 42 000 Hz. Wymiary wewnętrzne 155×95×52mm, wymiary ogólne 206x152x132 mmZestaw zawiera:urządzenie, koszyczek, element oddzielający dezynfekowane przedmioty, instrukcja, gwarancja | Szt. | 1 |  |  |  |

**\*w przypadku, gdy dany produkt nie jest oznaczony marką wykonawca jest zobowiązany podać „nazwę producenta danego produktu”, „kod, symbol, numer katalogowy, typ oferowanego produktu” celem identyfikacji oferowanego produktu w sposób jednoznaczny.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 *miejscowość, data imię i nazwisko podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej*